**IT101-DZ06**

**Objasnjenje**

Prvo sam postavio sve servere,switcheve,racunare kao I rutere, koristio sam odgovarajuce tipove koje su mi zadati u zadatku.

Zatim sam ih povezao kablovima, za ruter I server sam koristio Copper Cross-over

Onda sam na osnovu indexa izracunao ip adresu, I dodao je na odgovarajucim mestima.

Zatim sam konfigurisao DNS server po DHCP konfiguraciji

I na kraju sam rutere konfigurisao po RIP protokolu, tako sto sam u konzoli upisao(#network IP,192.168.2.1) I tako za svaku mrezu I na kraju sam pisao (#exit) kako bih izasao iz konzole